|  |  |
| --- | --- |
| **CZĘŚĆ III** | **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)** |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (dwóch) sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tzw. brygadówka - przystosowanych do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t. na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

Samochody mają być przystosowane do przewozu ładunków i osób (7 osób wraz
z kierowcą). Przestrzeń ładunkowa musi być oddzielona stałą przegrodą od przestrzeni do przewozu osób wraz z konstrukcją umożliwiającą przewóz dłuższych materiałów tzw. pałąkiem-wspornikiem dachowym. Długość skrzyni załadunkowej wynosić musi ok. 3 metrów. Pojazdy te mają być wyposażone w silniki wysokoprężne o mocy ok. 130 KM spełniające normy czystości spalin EURO 6. W skład dodatkowego wyposażenie musi wchodzić klimatyzacja, wspomaganie układu kierowniczego i hamulcowego oraz bezpieczeństwa kontroli trakcji ESC, pełnowymiarowe koło zapasowe oraz instrukcja w języku polskim. Kolor kabiny – biały. Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące.

Samochody stanowiące Przedmiot Umowy w chwili przekazania Zamawiającemu muszą posiadać obowiązkowo ubezpieczenie AC, OC, NW w pakiecie na 12 miesięcy z gwarancją niezmienności wartości samochodu w okresie ubezpieczenia.

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | WYMAGANE PARAMETRY |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy z roku 2018 (lub 2019). | TAK |
| 2. | Kolor: biały. | TAK |
| 3. | Silnik wysokoprężny o pojemności do 3000 cm3 +/- 15cm3, spełniający normy emisji spalin EURO 6. | TAK |
| 4. | Moc silnika: minimum 100 KM. | TAK |
| 5. | W kabinie 7 miejsc łącznie z kierowcą. | TAK |
| 6. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |
| 7. | Masa całkowita: do 3,5 tony włącznie. | TAK |
| 8. | Ładowność 1000 kg. | TAK |
| 9. | Zdalnie sterowany z pilota centralny zamek. | TAK |
| 10. | Elektrycznie regulowane szyby przednie. | TAK |
| 11. | Systemy kontroli trakcji ESC. | TAK |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego. | TAK |
| 13. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości. | TAK |
| 14. | Dwumiejscowe siedzenie przednie dla pasażerów z pasami bezpieczeństwa. | TAK |
| 15. | Punkty kotwiczenia ładunku. | TAK |
| 16. | Pałąk-wspornik przydachowy do mocowania dłuższych elementów zespolony z klatką oddzielającą przestrzeń ładunkową od kabiny. | TAK |
| 17. | Felgi stalowe. | TAK |
| 18. | ABS. | TAK |
| 19. | Poduszka powietrzna kierowcy. | TAK |
| 20. | Fartuchy przeciwbłotne z tyłu. | TAK |
| 21. | Gwarancja na podzespoły mechaniczne - min. 24 miesiące. | TAK |
| 22. | Gwarancja na lakier i perforację nadwozia - min. 24 miesiące. | TAK |
| 23. | Pełnowymiarowe koło zapasowe.  | TAK |
| 24. | Dopuszczenie pojazdu do ruchu w UE, normy spalin EURO 6. | TAK |
| 25. | Podnośnik samochodowy. | TAK |
| 26. | Przestrzeń załadunkowa – skrzynia ładunkowa o długości ok.3 metrów. | TAK |
| 27. | Otwierane wszystkie burty skrzyni załadunkowej poza przedniej. | TAK |
| 28. | Tabliczki i dokumentacja w języku polskim. | TAK |
| 29. | Immobilizer. | TAK |